|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OV2640寄存器配置表 | | |
| 备注：本表格仅供参考，具体请参阅ov2640datasheet。https://wenku.baidu.com/view/531c950aaa00b52acec7caa5.html | | |
| 寄存器地址 | 寄存器数值 | 备注 |
| 0xFF | 0x01 |  |
| 0x12 | 0x80 |  |
| 0xFF | 0x00 |  |
| 0x2C | 0xFF |  |
| 0x2E | 0xDF |  |
| 0xFF | 0x01 |  |
| 0x3C | 0x32 |  |
| 0x11 | 0x01 |  |
| 0x09 | 0x02 |  |
| 0x04 | 0x20 |  |
| 0x13 | 0xE5 |  |
| 0x14 | 0x48 |  |
| 0x2C | 0x0C |  |
| 0x33 | 0x78 |  |
| 0x3A | 0x33 |  |
| 0x3B | 0xFB |  |
| 0x3E | 0x00 |  |
| 0x43 | 0x11 |  |
| 0x16 | 0x10 |  |
| 0x39 | 0x92 |  |
| 0x35 | 0xDA |  |
| 0x22 | 0x1A |  |
| 0x37 | 0xC3 |  |
| 0x23 | 0x00 |  |
| 0x34 | 0xC0 |  |
| 0x36 | 0x1A |  |
| 0x06 | 0x88 |  |
| 0x07 | 0xC0 |  |
| 0x0D | 0x87 |  |
| 0x0E | 0x41 |  |
| 0x4C | 0x00 |  |
| 0x48 | 0x00 |  |
| 0x5B | 0x00 |  |
| 0x42 | 0x03 |  |
| 0x4A | 0x81 |  |
| 0x21 | 0x99 |  |
| 0x24 | 0x40 |  |
| 0x25 | 0x38 |  |
| 0x26 | 0x82 |  |
| 0x5C | 0x00 |  |
| 0x63 | 0x00 |  |
| 0x46 | 0x00 |  |
| 0x0C | 0x3C |  |
| 0x61 | 0x70 |  |
| 0x62 | 0x80 |  |
| 0x7C | 0x05 |  |
| 0x20 | 0x80 |  |
| 0x28 | 0x30 |  |
| 0x6C | 0x00 |  |
| 0x6D | 0x80 |  |
| 0x6E | 0x00 |  |
| 0x70 | 0x02 |  |
| 0x71 | 0x94 |  |
| 0x73 | 0xC1 |  |
| 0x12 | 0x40 |  |
| 0x17 | 0x11 |  |
| 0x18 | 0x43 |  |
| 0x19 | 0x00 |  |
| 0x1A | 0x4B |  |
| 0x32 | 0x09 |  |
| 0x37 | 0xC0 |  |
| 0x4F | 0xCA |  |
| 0x50 | 0xA8 |  |
| 0x5a | 0x23 |  |
| 0x6D | 0x00 |  |
| 0x3D | 0x38 |  |
| 0xFF | 0x00 |  |
| 0xE5 | 0x7F |  |
| 0xF9 | 0xC0 |  |
| 0x41 | 0x24 |  |
| 0xE0 | 0x14 |  |
| 0x76 | 0xFF |  |
| 0x33 | 0xA0 |  |
| 0x42 | 0x20 |  |
| 0x43 | 0x18 |  |
| 0x4C | 0x00 |  |
| 0x87 | 0xD5 |  |
| 0x88 | 0x3F |  |
| 0xD7 | 0x03 |  |
| 0xD9 | 0x10 |  |
| 0xD3 | 0x82 |  |
| 0xC8 | 0x08 |  |
| 0xC9 | 0x80 |  |
| 0x7C | 0x00 |  |
| 0x7D | 0x00 |  |
| 0x7C | 0x03 |  |
| 0x7D | 0x48 |  |
| 0x7D | 0x48 |  |
| 0x7C | 0x08 |  |
| 0x7D | 0x20 |  |
| 0x7D | 0x10 |  |
| 0x7D | 0x0E |  |
| 0x90 | 0x00 |  |
| 0x91 | 0x0E |  |
| 0x91 | 0x1A |  |
| 0x91 | 0x31 |  |
| 0x91 | 0x5A |  |
| 0x91 | 0x69 |  |
| 0x91 | 0x75 |  |
| 0x91 | 0x7E |  |
| 0x91 | 0x88 |  |
| 0x91 | 0x8F |  |
| 0x91 | 0x96 |  |
| 0x91 | 0xA3 |  |
| 0x91 | 0xAF |  |
| 0x91 | 0xC4 |  |
| 0x91 | 0xD7 |  |
| 0x91 | 0xE8 |  |
| 0x91 | 0x20 |  |
| 0x92 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x06 |  |
| 0x93 | 0xE3 |  |
| 0x93 | 0x05 |  |
| 0x93 | 0x05 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x04 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x93 | 0x00 |  |
| 0x96 | 0x00 |  |
| 0x97 | 0x08 |  |
| 0x97 | 0x19 |  |
| 0x97 | 0x02 |  |
| 0x97 | 0x0C |  |
| 0x97 | 0x24 |  |
| 0x97 | 0x30 |  |
| 0x97 | 0x28 |  |
| 0x97 | 0x26 |  |
| 0x97 | 0x02 |  |
| 0x97 | 0x98 |  |
| 0x97 | 0x80 |  |
| 0x97 | 0x00 |  |
| 0x97 | 0x00 |  |
| 0xC3 | 0xED |  |
| 0xA4 | 0x00 |  |
| 0xA8 | 0x00 |  |
| 0xC5 | 0x11 |  |
| 0xC6 | 0x51 |  |
| 0xBF | 0x80 |  |
| 0xC7 | 0x10 |  |
| 0xB6 | 0x66 |  |
| 0xB8 | 0xA5 |  |
| 0xB7 | 0x64 |  |
| 0xB9 | 0x7C |  |
| 0xB3 | 0xAF |  |
| 0xB4 | 0x97 |  |
| 0xB5 | 0xFF |  |
| 0xB0 | 0xC5 |  |
| 0xB1 | 0x94 |  |
| 0xB2 | 0x0F |  |
| 0xC4 | 0x5C |  |
| 0xC0 | 0x64 |  |
| 0xC1 | 0x4B |  |
| 0x8C | 0x00 |  |
| 0x86 | 0x3D |  |
| 0x50 | 0x00 |  |
| 0x51 | 0xC8 |  |
| 0x52 | 0x96 |  |
| 0x53 | 0x00 |  |
| 0x54 | 0x00 |  |
| 0x55 | 0x00 |  |
| 0x5A | 0xC8 |  |
| 0x5B | 0x96 |  |
| 0x5C | 0x00 |  |
| 0xD3 | 0x82 |  |
| 0xC3 | 0xED |  |
| 0x7F | 0x00 |  |
| 0xDA | 0x08 |  |
| 0xE5 | 0x1F |  |
| 0xE1 | 0x67 |  |
| 0xE0 | 0x00 |  |
| 0xDD | 0x7F |  |
| 0x05 | 0x00 |  |